{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":178,"n_cols":9,"rows_kept":178,"merged":[[0,0,0,8],[177,0,177,2]]}
["芜湖长江三桥备品配件清单一览表"]
["序号","名称","规格型号、技术参数","数量","单位","单价","供货（安装）\n周期","备注","现有品牌"]
[1,"ETC天线","1.相控阵智能定位天线，加密和认证过程均通过PSAM方式进行。\n2.具有RS232、RS485、USB或以太网通信接口,稳定通信区域应可调整在3m×12m范围内。\n3.可无缝接入业主原有收费系统使用。",1,"个",null,"20天","含安装、调试","万集科技WER 13-01"]
[2,"RSU控制器","匹配ETC天线，可无缝接入业主原有收费系统使用。",1,"台",null,"20天","/","万集科技WER 13-01"]
[3,"高速自动栏杆机","1.含车辆检测器，结构紧凑、免维护；升、降速度可调；设备断电或故障，杆臂自动开启。\n2.含即时防砸车功能，可以实现快速防砸车保护。\n3.含防撞回转装置，车辆撞击栏杆时，栏杆向行车方向及时打开，避免冲击损坏电机。\n4.良好保护能力的软栏杆臂，软纤维栏杆臂外层包裹高弹性软纤维，具有轻量化、耐撞击、不伤车辆和行人的特点。\n5.全程柔性运行，平滑加减速动作，精密停止，完全无抖动和反弹。\n6.全天候箱体：室外防尘、防水、防腐设计，机箱采用优质镀锌钢板制作，厚度>2mm，采用聚酯型粉末涂装，可以确保长期日晒不会褪色。\n7.工作电压：AC 220 (±15%)V,50(±4%)Hz。\n8.电机：数字步进电机。   \n3.起、落杆时间：≤0.58s。   \n9.单杆臂，可使用2.5米和3.5米两种长度碳纤杆臂。    \n10.工作温度：-40℃~+80℃，工作湿度：10%~98%。    \n11.运行噪音：≤65dB。\n12.平均无故障时间：MTBF>1000万次，平均修复故障时间：MTTR<0.5H。\n13.使用寿命：>1000万次。\n14.防护等级：IP65。\n15.可无缝接入业主原有收费系统使用。",1,"套",null,"20天","含安装、调试","西太华XZ1202"]
[4,"栏杆机控制器","适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[5,"栏杆机电机","适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[6,"碳纤栏杆(2.5米)","1.圆杆，φ50mm，含反光防撞泡沫。\n2.适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"根",null,"15天","/","/"]
[7,"碳纤栏杆(3.5米)","1.圆杆，φ50mm，含反光防撞泡沫。\n2.适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"根",null,"15天","/","/"]
[8,"碳纤栏杆(4米)","1.圆杆，φ50mm，含反光防撞泡沫。\n2.适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"根",null,"15天","/","/"]
[9,"拉簧","适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"根",null,"15天","/","/"]
[10,"栏杆红白反光防撞泡沫（2米）","适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[11,"栏杆红白反光防撞泡沫（3米）","适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[12,"栏杆机控制柜外壳上半部分","适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[13,"栏杆机控制柜外壳下半部分","适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[14,"车检器","线圈电感量范围50μH～1000μH,灵敏度范围:0.004%～0.4%；适用于业主原有及本次投标的高速自动栏杆机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[15,"地感线圈","0.75平方镀锡铜丝，铁氟龙外护套，每卷长度50米；强度高、耐老化、耐高低温、耐油耐酸。",1,"卷",null,"10天","/","/"]
[16,"线圈灌封胶","聚氨酯灌缝胶，500ml；自流平，含胶嘴。",1,"袋",null,"10天","/","/"]
[17,"车牌识别器","1.满足 JT/T604-2011《汽车号牌视频自动识别系统》的要求。\n2.号牌识别：识别符合“GA36-2018”标准的民用汽车车牌、新能源车牌、警用车牌、“2019式”武警车牌、应急车牌、使馆车牌、领馆车牌的汉字、字母、数字、颜色等信息。\n3.符合“GA24.8-2005”标准的红、绿、蓝、黄、黑、白、灰、棕、粉、紫车身颜色识别。\n4.字符叠加：可在图像上叠加时间、地点、车牌号码、自定义字符等信息。\n5.传感器类型：1/1.8，彩色CMOS；图像尺寸：2048×1536；有效像素：300 万；帧率：25fps；镜头：4mm~18mm。\n6.编码方式：支持高清H.265、高清H.264、高清MJPEG和标清实时输出；输出图片格式：JPEG。\n7.触发方式类型：视频触发、硬件触发、软件触发。\n8.接口：2个100M/1000M自适应RJ45接口，1个RS-485接口。\n9.全天候车辆捕获率≥99.5%、全天候车牌识别率≥99%。\n10.输出信息包括车牌号码、车牌颜色、4张抓拍图(车辆大图、车辆特征图、车牌图像、车牌二值化图像)。\n11.单车牌识别时间：＜0.2s；支持协议：包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP等。\n12.平均无故障时间：MTBF≥30000h；平均修复故障时间：MTTR≤90s；电压：1OOVAC～\n240VAC；频率：50Hz～60Hz；功率：≤30W；防护等级：IP66；工作环境温度：-40℃～+60℃；湿度＜95% (无冷凝)。\n13.为保证车牌识别系统统一性，本次招标设备应与前期建设无缝整合并与业主原有收费软件无缝兼容。",1,"个",null,"15天","/","信路威SWHV-PCC300-TL"]
[18,"车牌识别器补光灯","LED补光灯，光敏控制，AC220V，功耗≤10W，色温3500K，防水等级IP66，含抱箍。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[19,"车牌识别器防水罩","1.铝合金材质，户外防水防尘防护罩。\n2.参考尺寸：46*10*13cm。\n3.适用于业主原有及本次投标的车牌识别器。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[20,"车牌识别器立杆","高1.2米，不锈钢材质，适用于业主原有及本次投标的车牌识别器。",1,"根",null,"15天","/","/"]
[21,"费额显示器","1.工作电压：AC 220(±15%)V , 50(±4%)Hz；功率：300W 。\n2.通讯接口：配置RS232串口。\n3.发光强度：≥6000cd/㎡。\n4.防护等级：IP65。\n5.显示屏分辨率：96行×192列；显示颜色：全彩，红、绿、蓝三色；全屏显示：4行8列共32个汉字，汉字采用24*24点阵；显示区域尺寸：960mm×480mm；像素点间距：5mm；字库标准：国标GB2312  一、二级汉字。\n6.MTBF：≥50000H；MTTR：＜0.5H；\n7.工作温度：-40℃~+75℃；工作湿度：10%~98%。\n8.机箱：立柱式安装、钢机箱、室外防尘、防水、防腐设计。\n9.一体化设计，集成黄闪报警器、语音报价器、通行信号灯。",1,"套",null,"20天","/","西太华FX-5"]
[22,"费额显示器\nLED显示单元","1.发光强度：≥6000cd/㎡。\n2.防护等级：IP65。\n3.适用于业主原有及本次投标的费额显示器。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[23,"费额显示器喇叭","适用于业主原有及本次投标的费额显示器。",1,"对",null,"15天","/","/"]
[24,"费额显示器\n黄色闪光灯","适用于业主原有及本次投标的费额显示器。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[25,"费额显示器立杆","1.高1.2米，钢质，喷塑，包含支架。\n2.适用于业主原有及本次投标的费额显示器。",1,"根",null,"15天","/","/"]
[26,"费额显示器主板","适用于业主原有及本次投标的费额显示器。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[27,"费额显示器电源","适用于业主原有及本次投标的费额显示器。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[28,"自助缴费机","1.支持ETC卡读写扣费，支持票据打印，自动切纸，发票自动伸缩，废票可回收。\n2.密闭票箱内置除湿装置，不粘票。\n3.单PSAM卡多读写模块设计，减少PSAM卡用量，读/写卡失败率＜0.3%。\n4.扫码距离：从2cm-150cm均能扫码成功。\n5.配置无感车检器，无需单独切割线圈，施工简单。机箱采用三层隔热结构，高低温适应性强。采用4.3寸电容触摸工作屏，配置顾客显示屏，可显示车型、车牌、金额等车辆信息和计费信息。\n6.语音播报方式：设备支持各种语音播报；通讯接口：网络接口；防护等级：IP55；工作温度：－20℃～＋60℃，工作湿度：0％～95％，功耗：＜200W，电源AC 220V±15％ 50Hz±4％。\n7.可无缝接入业主原有收费系统使用。",1,"台",null,"25天","含安装、调试","XTH-AM-T100"]
[29,"自助缴费机机柜","适用于业主原有及本次投标的自助缴费机。",1,"台",null,"25天","含安装、调试","/"]
[30,"自助缴费机打票机","适用于业主原有及本次投标的自助缴费机。",1,"个",null,"20天","含安装、调试","/"]
[31,"打票机切刀","适用于业主原有及本次投标的自助缴费机。",1,"个",null,"20天","含安装、调试","/"]
[32,"自助缴费机扫码器","适用于业主原有及本次投标的自助缴费机。",1,"个",null,"20天","含安装、调试","/"]
[33,"自助缴费机显示屏","适用于业主原有及本次投标的自助缴费机。",1,"个",null,"20天","含安装、调试","/"]
[34,"电容触摸工作屏","适用于业主原有及本次投标的自助缴费机。",1,"个",null,"20天","含安装、调试","/"]
[35,"自助缴费机工控机","适用于业主原有及本次投标的自助缴费机。",1,"台",null,"20天","/","/"]
[36,"自助缴费机输纸器","适用于业主原有及本次投标的自助缴费机。",1,"台",null,"20天","/","/"]
[37,"自助缴费机除湿器","适用于业主原有及本次投标的自助缴费机。",1,"台",null,"20天","/","/"]
[38,"移动支付扫码器","1.CPU\n（1）配置32-bit及以上微处理器；（2)配置ARM9(含ARM9)及以上优性能CPU；（3) CPU安全可靠。\n2.存储器容量不少于128M(FLASH)+64M(SDRAM)。\n3.显示屏\n（1）此次使用七彩LED显示屏，屏规格P3，显示屏灯珠间距3mm；（2)亮度1000cd/㎡；（3)  支持显示ASCII码可视字符，汉字显示国家标准GB/T2312 汉字，每屏能显示4行及以上(包括 4行)汉字；（4)支持显示动态画面或文字，且支持远程管理。\n4.扫码识读模块\n  强光及阳光照射时，扫码功能可正常使用。\n5.电源\n（1）支持 AC 220V±10%的电源输入，支持 DC12V±10%供电；（2)具备有关国家标准规定的防雷、抗电涌、防静电能力。\n6.环境 \n（1）终端防护等级： IP65 标准。（2）终端工作环境满足-30℃~+70℃，相对湿度≦95%。（3）终端存储环境满足-40℃~+80℃，相对湿度≦98%。\n7.可无缝接入业主原有收费系统。",1,"个",null,"15天","含安装、调试","MPS-3150"]
[39,"扫码枪","1.线长4米。\n2.适用于业主原有及本次投标的移动支付设备。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[40,"一体化车道工控机","1.一体化车道工控机主机采用低功耗全封闭无风扇工控主机，整机采用被动式散热，主机外壳具有专业的散热鳍片，节能、防尘、抗震、无噪音、运行稳定、免维护，适用于公路收费系统。\n2.采用低功耗嵌入式工控主板，六代及以上CPU：Intel CORE I5四核，主频≥3.2GHz，内存DDR3≥8GB，存储：128GB固态（SATA3.0）+1T机械硬盘。\n3.DI0接口:工控机板载至少8路带隔离的数字I/0通道(8路输入，8路输出)。\n4.通讯接口：RS232串口≥6个，1个并口，1个PS键盘接口，1个VGA、DVI接口，USB3.0接口≥2个,千兆网卡≥4个，1个音频接口、2个标准PCI、1个MINIPCI、1个MINIPCI-E。\n5.视频采集卡:分辨率PAL768X576x24位，速率25帧/s。\n6.车道设备控制接口:继电器触点电流容量需大于实际电流10倍以上，寿命5x10次以上。控制电路做浪涌隔离保护和抗干扰处理。\n7.设备配电单元：1组总空开、8组分立空开控制设备AC220V供电，有过压、过流保护功能。开关电源：直流5V、12V、24V 输出，电源做抗干扰处理。\n8.电源防雷保护器：放电电流等级：5KA；最大放电电流：25KA；防护级别：1.8KV；防护的内部短路电流：10KA。\n9.机箱:四面开门，便于安装和内部维修；门框和进线孔加密封橡胶垫圈，保证机箱防水、防尘；采用含油轴承免维护风扇，确保散热良好并防止灰尘堆积；钢质机箱，厚度>1.5mm，表面喷塑。\n10.内部结构：机箱内布局按功能分成多组功能模块，方便更换维修；强、弱电控制单元分开设置，确保使用安全，接线端子排采用进口的压接端子，接线便捷、稳固，端子排做抗干扰处理。\n11.可无缝接入业主原有收费系统使用。",1,"套",null,"20天","/","研祥M60-SWA01"]
[41,"工控机主机","1.采用低功耗全封闭无风扇工控主机，整机采用被动式散热，主机外壳具有专业的散热鳍片，节能、防尘、抗震、无噪音、运行稳定、免维护，适用于公路收费系统。\n2.采用低功耗嵌入式工控主板，六代及以上CPU：Intel CORE I5四核，主频≥3.2GHz，内存DDR3≥8GB，存储：128GB固态（SATA3.0）+1T机械硬盘。\n3.DI0接口:工控机板载至少8路带隔离的数字I/0通道(8路输入，8路输出)。\n4.通讯接口：RS232串口≥6个，1个并口，1个PS键盘接口，1个VGA、DVI接口，USB3.0接口≥2个,千兆网卡≥4个，1个音频接口、2个标准PCI、1个MINIPCI、1个MINIPCI-E。\n5.视频采集卡:分辨率PAL768X576x24位，速率25帧/s。\n6.车道设备控制接口:继电器触点电流容量需大于实际电流10倍以上，寿命5x10次以上。控制电路做浪涌隔离保护和抗干扰处理。",{"$nulls":3},"20天","/","研祥M60-SWA01"]
[42,"工控机电源","适用于业主原有及本次投标的工控机。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[43,"工控机主板","工控机专用主板，适用于业主原有及本次投标的工控机。",1,"块",null,"10天","/","/"]
[44,"工控机CPU","酷睿2.4GHZ双核以上CPU，适用于业主原有及本次投标的工控机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[45,"IO控制卡","车辆控制器使用的IO板卡，可接入业主原有及本次投标的车道控制器使用。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[46,"工控机内存","8G DDR3，适用于业主原有及本次投标的工控机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[47,"工控机硬盘","1TBG ,SATA接口，适用于业主原有及本次投标的工控机。",1,"块",null,"10天","/","/"]
[48,"工控机网卡","工控机专用网卡，适用于业主原有及本次投标的工控机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[49,"工控机机箱风扇","适用于业主原有及本次投标的工控机",1,"个",null,"10天","/","/"]
[50,"亭内显示器","显示器：≥19”液晶,分辨率不低于:1440×900。",1,"台",null,"15天","/","飞利浦203V5LSB2"]
[51,"收费键盘","1.专用收费键盘采用不锈钢制或硬塑，支持防水、防尘。\n2.操作温度：0℃~55℃。\n3.存贮温度：-30℃~+80℃。\n4.单键使用寿命：20,000,000键次。\n5.MTBF：10,000小时。\n6.MTTR：0.5小时。",1,"个",null,"15天","/","汉鼎HD-KEYBD100"]
[52,"票据打印机","9针击打点阵式，双向逻辑打印，行数大于28，打印速度：100字符/秒。可无缝兼容现有收费软件使用。",1,"台",null,"20天","/","腾浩电子"]
[53,"打印头","票据打印机配件，适用于业主原有及本次投标的票据打印机。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[54,"机芯","票据打印机使用的机芯，适用于业主原有及本次投标的票据打印机。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[55,"票据打印机串口线","本次投标的票据打印机配件，适用于业主原有及本次投标的票据打印机。",1,"根",null,"15天","/","/"]
[56,"点钞机","1.机型为卧式加宽加强专业结构。\n2.点钞机完全达到GB16999-1997《人民币伪钞鉴别仪》和中华人民共和国金融行业标准JR/T0002。\n3. 点钞速度：1000张/分。  \n4.支持识别新版第五版人民币。",1,"台",null,"15天","/","科密B8"]
[57,"IC卡读写器","1.非接触，卡片读写距离0～100mm。\n2.读写时间≤100ms。\n3.兼容Mifare pro IC卡和MifareⅠIC卡。\n4.基于SAM卡的安全机制。\n5.可无缝接入业主原有的收费系统使用。",1,"套",null,"20天","/","汉鼎G300-E"]
[58,"手动栏杆机","杆臂采用不锈钢管3-5m可调、含禁行标志牌(450mm)、含自锁装置、自动定位、油密封轴承 、免维护。",1,"套",null,"20天","/","/"]
[59,"直杆","本次投标的手动栏杆机配件，适用于业主原有及本次投标的手动栏杆机。",1,"根",null,"15天","/","/"]
[60,"曲杆","本次投标的手动栏杆机配件，适用于业主原有及本次投标的手动栏杆机。",1,"根",null,"15天","/","/"]
[61,"车道门架信息屏","1.可显示1行5列汉字，内置GB2312一二级汉字字库，支持16*16、24*24、32*32点阵字体，支持内置图片文件自定义，以满足开关量控制下的显示需求。\n2.显示面积：640mm*3200mm，整屏分辨率：32×160，点间距：20mm。\n3.显示颜色：红、绿双基色。\n4.显示配置：2R1G。\n5.控制方式：标准RS232、网口或开关量控制。\n6.亮度：≥9000cd/㎡。\n7.LED视认角：≥30°。\n8.视距区间：10m～200m。\n9.箱体材料：冷轧钢板。\n10.温度范围：-20℃～+60℃。",1,"个",null,"30天","含安装、调试（需登高作业）","西太华TP-3-3"]
[62,"车道门架信息屏\n电源","5V 40A，适用于业主原有及本次投标的车道门架信息屏。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[63,"车道门架信息屏\nLED显示单元","1.分辨率：32×160，点间距：20mm。\n2.显示颜色：红、绿双基色。\n3.显示配置：2R1G。\n4.亮度：≥9000cd/㎡。\n5.适用于业主原有及本次投标的车道门架信息屏。",1,"块",null,"20天","/","/"]
[64,"车道门架信息屏\n控制主板","适用于业主原有及本次投标的车道门架信息屏。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[65,"雨棚信号灯\n（红叉绿箭）","1.超高亮度纯红,纯绿，亮度> 8000cd/m²，可视距离：≧1000米。\n2.工作环境温度：-40℃～80℃，MTBF：100000小时，IP等级：IP65。\n3.箱体：铝合金/冷轧板材质。",1,"套",null,"20天","含安装、调试（需登高作业）","/"]
[66,"雨棚信号灯\n（红叉）","1.超高亮度纯红，亮度>8000cd/m²，可视距离：≧1000米。\n2.工作环境温度：-40℃～80℃，MTBF：100000小时，IP等级：IP65。\n3.箱体：铝合金/冷轧板材质。",1,"套",null,"20天","含安装、调试（需登高作业）","/"]
[67,"限高杆","1.单臂可旋转式限高杆。立柱：高2.3m、直径16cm。管壁厚度0.6cm，底座50（长）*50（宽）*2（厚）cm。横杆：长3.7m、外圆直径6cm、厚度0.3cm。杆件材料：不锈钢，Q235热镀锌。\n2.“七座及以下小客车专用通道”标牌尺寸：160(长)*80（宽）*0.2（厚）cm。“限高2.2米”圆形标牌直径80cm,厚度0.2cm。\n3.含红蓝警示爆闪灯、渐变式霓虹轮廓灯带、不锈钢防水接线盒。\n4.立柱附黑黄反光贴纸。",1,"套",null,"20天","含安装","/"]
[68,"灯带","1.电压：220V，功率≥8.64W/米。\n2.防护等级：IP68。\n3.渐变式霓虹灯带，防水耐温，绝缘阻燃。",1,"米",null,"15天","/","/"]
[69,"室外防水盒","180*135*65mm，不锈钢室外防水型。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[70,"车型识别器","1.功能要求：车型识别 ( 自动识别轴数和轮数，输出车型信息，符合《JT/T 489-2019收费公路车辆通行费车型分类》标准要求)，车牌识别，车辆分离，全景多角度监控，视频识别，智能补光，字符叠加，宽温，宽压。\n2.输出信息：H.264视频，车头大图(≥500万像素)，车尾大图(≥500万像素)，车辆侧面图 (≥500万像素)，车牌彩色小图，车牌结果文本，附加信息文本等。\n3.可识别的车牌类型：可识别符合“GA36-2014”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012 式”军车牌照、“2012 式”武警车牌照、新能源车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息。\n4.车型识别率≥98%，轴数识别率≥98%，轮数识别率≥98%。\n5.车辆捕获率≥98%，车辆号牌识别率≥99%，车辆分离准确率≥98%。\n6.接口要求：2个100/1000M自适应RJ45，1个I/O输入 I/O输出，1个RS-485，支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP协议等。\n7.调试要求: 图像采集单元的三个摄像头一体化，镜头角度可调，支持远程维护，设备的升级、维护、参数调整，可以在网络中的任何一个计算机终端上在线完成。\n8. 电源：AC100~240V，50~60Hz。\n9.防护等级：IP66。\n10.平均无故障时间：MTBF≥30000小时。\n11.平均修复时间：MTTR≤90秒。\n12.为保证车型识别系统统一性，本次投标设备应与前期建设无缝整合并与业主原有收费软件无缝兼容。",1,"套",null,"25天","含安装、调试","信路威SWHV-VFR"]
[71,"左右球体","适用于业主原有及本次投标的车型识别器。",1,"个",null,"20天","/","信路威"]
[72,"中间球体","适用于业主原有及本次投标的车型识别器。",1,"个",null,"20天","/","信路威"]
[73,"主机","适用于业主原有及本次投标的车型识别器。",1,"个",null,"20天","/","信路威"]
[74,"车型识别器交换机","适用于业主原有及本次投标的车型识别器。",1,"个",null,"20天","/","信路威"]
[75,"千兆交换机板卡","适用于业主原有及本次投标的车型识别器。",1,"个",null,"20天","/","信路威"]
[76,"车型识别器立柱","适用于业主原有及本次投标的车型识别器。",1,"个",null,"20天","/","信路威"]
[77,"条形灯","适用于业主原有及本次投标的车型识别器。",1,"个",null,"20天","/","信路威"]
[78,"遮光板","适用于业主原有及本次投标的车型识别器。",1,"个",null,"20天","/","信路威"]
[79,"车型识别器电源","适用于业主原有及本次投标的车型识别器。",1,"个",null,"20天","/","信路威"]
[80,"雾灯","1.视距：＞300米。\n2.光源：φ5mm纯黄超高亮发光二极管LED，波长589nm。\n3.半角值：15°；发光强度：≥13000mcd，发光面积：≥185mm。\n4.含金属立杆；金属喷塑外壳，外形参考尺寸：250mm*250mm*70mm。\n5.MTTR：≤0.5h。\n6.环境温度：-45℃～+75℃；工作湿度：5%-95%RH。\n7.防水耐腐蚀，密封性：≥IP65。\n8.可接入业主原有及本次投标的车道控制器使用。",1,"套",null,"20天","/","西太华"]
[81,"雾灯立杆","高110cm，适用于业主原有及本次投标的雾灯。",1,"根",null,"20天","/","/"]
[82,"雾灯外壳","1.金属喷塑外壳，外形参考尺寸：250mm*250mm*70mm。\n2.适用于业主原有及本次投标的雾灯。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[83,"雾灯光源","1.光源：φ5mm纯黄超高亮发光二极管LED，波长589nm。\n2.适用于业主原有及本次投标的雾灯。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[84,"雾灯同步器","1.电源：AC220V±15%。\n2.可与业主原有及本次投标的雾灯配套使用。",1,"套",null,"20天","/","西太华"]
[85,"计重控制柜","1.机柜采用不锈钢板型材，不含称重仪表。\n2.内部器件外壳采用静电喷塑工艺。\n3.包含电源浪涌防护器及自动空气开关。\n4.防护等级：IP65。\n5.尺寸：45*36*90cm",1,"个",null,"25天","/","/"]
[86,"计重仪表","1.静态精度：Ⅲ级。\n2.车辆总重量准确度等级：1-5级（不同秤台动态精度不同）。\n3.单轴载荷(轴组载荷)准确度等级：C级。\n4.最大称量范围：随秤体性能。\n5.电源电压：标称电压~220vAC,允差-15%～+10%；频率50Hz，允差±2%。\n6.整机功耗：小于50W（不含光栅分车器加热电源在内）。\n7.具备可重新设置电子密码，防止修改称重仪表有关计量参数功能及机械式铅封功能。\n8.具备内置AD和外接AD两种模式，可根据不同使用场景切换，通道数≥8路，可同时进行称重转换和数据处理。\n9.AD采样率：10~1000Hz可调。\n10.具备半自动置零装置和零位跟踪装置。半自动置零范围：0～20%F.S可设置。\n11.开机清零范围：0～100%F.S可设置；具有U口升级接口，方便后期维护升级。\n12.7寸工业级彩色触控显示屏，汉字化显示，操作方便。",1,"个",null,"25天","含安装、调试","杰泰科技"]
[87,"称重传感器10t","1.额定载荷：10t。\n2.精确度等级：C1。灵敏度：2.0mV/V。\n3.输入阻抗：725Ω±5。\n4.输出阻抗：703±5（L≥15m）。\n5.安全过载：150%。\n6.工作温度：-35℃~75℃。\n7.防护等级：IP68。",1,"个",null,"25天","含安装、调试","杰泰科技"]
[88,"称重传感器40t","1.额定载荷：40（桥式）t。\n2.精确度等级：C3。灵敏度：2.0mV/V。\n3.输入阻抗：750Ω±10。\n4.输出阻抗：702±3（L≥15m）。\n5.安全过载：150%。\n6.工作温度：-35℃~75℃。\n7.防护等级：IP68。",1,"个",null,"25天","含安装、调试","杰泰科技"]
[89,"传感器集线盒","满足业主现场使用需求。",1,"个",null,"25天","/","/"]
[90,"光栅","1.车轴识别精度≥99%。\n2.光幕防护等级≥IP65，外壳防护等级≥IP53。\n3.平均无故障时间：MTBF≥30000h。\n4.采用自动电加热玻璃，可有效防凝露、结霜。\n5.工作环境温度：-20℃～55℃。\n6.环境湿度：RH≤95%。\n7.可自动探测污泥、灰尘、光电管等故障，同时输出报警信息,故障原因解除后,系统可自动回到正常工作状态。\n8.自触发信号发出开始到系统给出识别结论为止总耗时＜50s。\n9.不锈钢材质，可无缝接入业主原有收费系统使用。",1,"套",null,"25天","/","杰泰科技"]
[91,"光幕（发射端）","光幕防护等级≥IP65，适用于业主原有及本次投标的光栅。",1,"个",null,"25天","/","杰泰科技"]
[92,"光幕（接收端）","光幕防护等级≥IP65，适用于业主原有及本次投标的光栅。",1,"个",null,"25天","/","杰泰科技"]
[93,"光栅发射端外壳","防护等级≥IP53，适用于业主原有及本次投标的光栅。",1,"个",null,"25天","/","杰泰科技"]
[94,"光栅接收端外壳","防护等级≥IP53，适用于业主原有及本次投标的光栅。",1,"个",null,"25天","/","杰泰科技"]
[95,"单向收费亭","一、主体形式\n 主体形式呈长方六面体，长2800mm×宽1600mm×高2600mm，前视窗采用5+5夹胶玻璃,亭外四角为圆弧形。\n二、内部结构\n1.满足GB/T24719-2009《公路收费亭》标准，采用整体焊接骨架形式。骨架选用优质镀锌方管，采用满焊缝的方法焊接而成，整体结构牢固稳定不变形，并进行可靠的防腐处理。\n2.收费亭内饰板采用木板，内部表面装饰整洁、明亮,各块装饰板拼接缝紧凑、平整。强度和刚度满足使用要求。\n3.收费亭外饰板为亚光不锈钢,成品亭外表不得出现明显色差、划伤、磨损等缺陷。\n4.收费亭亭壁厚度不得小于80mm，亭壁内须填充保温阻燃材料。\n5.收费亭左侧设有电动收费窗，窗应牢固、可靠、美观、滑动灵活。\n6.收费亭内配置照明灯，照明满足GB/T24719-2009《公路收费亭》标准，工作环境照度达到100－200 Lx。\n7.收费亭内设插座，安装高度高于亭内地板表面300mm，插座采用镶嵌式安装。\n8.收费亭内所有照明、插座、供电设备的电源线走线以及管道排放均采取暗线形式，暗线都必须进行安全保护，以确保用电安全。\n9.控制所有用电设备通断的配电箱，安装在接近门口的合适位置，各路电器都设有保护器。\n10.收费亭设计时须考虑到分体式空调设备的安装位置，空调内机的位置不得放在收费员操作台上方。\n11.收费亭设计时须预留亭内摄像机线。\n12.收费亭内地板采用PVC防静电地板，为了检查亭底设备状况及接线，亭内地板留有人员可进出的孔，孔径不小于500×500mm。\n13.单向收费亭门采用外开手动旋转门，含密码锁、门禁，手动旋转门须配置门锁，锁具坚固耐用。门边缘有可靠的密封装置和橡胶垫缓冲，保证门的密封性。\n14.收费员操作台采用木制桌面。收费员操作台的大小、高度符合人体工程学要求。收费员操作台配置收费抽屉，能够根据业主需求，嵌入收费设备。",1,"套",null,"25天","含安装、调试","信禄君D-B-K"]
[96,"双向收费亭","一、主体形式\n 收费亭主体形式呈长方六面体，长4500mm×宽1600mm×高2600mm，前视窗采用5+5夹胶玻璃。亭外四角为圆弧形。\n二、内部结构\n1.收费亭满足GB/T24719-2009《公路收费亭》标准，采用整体焊接骨架形式。骨架选用优质镀锌方管，采用满焊缝的方法焊接而成，整体结构牢固稳定不变形，并进行可靠的防腐处理。\n2.收费亭内饰板采用木板，内部表面装饰整洁、明亮、各块装饰板的拼接缝紧凑、平整。强度和刚度满足使用要求。\n3.收费亭外饰板为亚光不锈钢。成品亭外表不得出现明显色差、划伤、磨损等缺陷。\n4.收费亭亭壁厚度不得小于80mm，亭壁内须填充保温阻燃材料。\n5.收费亭左侧设有收费窗，窗应牢固、可靠、美观、滑动灵活。 \n6.收费亭内配置照明灯，照明满足GB/T24719-2009《公路收费亭》标准，工作环境照度达到100－200 Lx。\n7.收费亭内设插座，安装高度高于亭内地板表面300mm，插座采用镶嵌式安装。\n8.收费亭内所有照明、插座、供电设备的电源线走线以及管道排放均采取暗线形式，暗线都必须进行安全保护，以确保用电安全。\n9.控制所有用电设备通断的配电箱，安装在接近门口的合适位置，各路电器都设有保护器。\n10.收费亭设计时须考虑到分体式空调设备的安装位置，空调内机的位置不得放在收费员操作台上方。\n11.收费亭设计时须预留亭内摄像机线。\n12.收费亭内地板采用PVC防静电地板，为了检查亭底设备状况及接线，亭内地板留有人员可进出的孔，孔径不小于500×500mm。\n13.双向收费亭采用内开手动旋转门，含密码锁、门禁，手动旋转门须配置门锁，锁具坚固耐用。门边缘有可靠的密封装置和橡胶垫缓冲，保证门的密封性。\n14.收费员操作台采用木制桌面。收费员操作台的大小、高度符合人体工程学要求。收费员操作台配置收费抽屉，能够根据业主需求，嵌入收费设备。",1,"套",null,"25天","含安装、调试","信禄君D-B-K"]
[97,"收费亭不锈钢外壳","适用于业主原有及本次投标的收费亭，含安装、辅材等费用。",1,"㎡",null,"20天","含安装","/"]
[98,"收费亭前视窗玻璃","1.参考尺寸：128*90cm。\n2.材质：钢化玻璃。\n3.适用于业主原有及本次投标的收费亭，含安装、辅材等费用。",1,"块",null,"30天","含安装","/"]
[99,"收费亭侧窗固定玻璃","1.参考尺寸：127*83cm。\n2.材质：钢化玻璃。\n4.适用于业主原有及本次投标的收费亭，含安装、辅材等费用。",1,"块",null,"20天","含安装","/"]
[100,"岗亭窗电机","可用于替换业主单位现用电动窗户电机。",1,"个",null,"30天","/","/"]
[101,"岗亭窗开关按钮","电动窗户配件，可用于替换业主单位现用电动窗户开关按钮。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[102,"收费亭门禁","适用于业主原有及本次投标的收费亭。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[103,"收费亭门禁电源","适用于业主原有及本次投标的收费亭。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[104,"收费亭门禁磁吸","适用于业主原有及本次投标的收费亭。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[105,"收费亭门","适用于业主原有及本次投标的收费亭。",1,"个",null,"30天","含安装","/"]
[106,"收费亭胶条","适用于业主原有及本次投标的收费亭。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[107,"收费亭前舱盖板","适用于业主原有及本次投标的收费亭。",1,"个",null,"30天","/","/"]
[108,"收费亭前舱盖板锁","适用于业主原有及本次投标的收费亭。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[109,"收费亭散热风扇","12cm*12cm，适用于业主原有及本次投标的收费亭。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[110,"收费亭侧窗活动玻璃","1.参考尺寸：73*64cm。\n2.材质：钢化玻璃。\n3.含窗户框架，适用于业主原有及本次投标的收费亭，含安装、辅材等费用。",1,"块",null,"20天","含安装","/"]
[111,"收费亭门锁","适用于业主原有及本次投标的收费亭。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[112,"收费亭静电地板\n（含支架）","1.材质：瓷面。\n2.规格：60*60cm，含支架。",1,"块",null,"20天","/","/"]
[113,"服务器","1.外观：2U机架式服务器。\n2.处理器：英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core/19.25MB/105W)处理器。\n3.内存：256G DDR4 2666MT/s RDIMM内存。\n4.硬盘：5块600GB-SAS 12Gb/s-15Krpm-128MB-2.5英寸本地硬盘。\n5.RAID卡：独立raid卡，12Gb/s , 缓存≥2GB,支持RAID 0/1/5/6/1/50/60。\n6.HBA卡：两块FC HBA卡-8Gb-单端口-SFP+(含1个多模光模块)-PCIe 2.0 x4。",1,"台",null,"30天","/","戴尔科技"]
[114,"服务器电源","适用于业主原有及本次投标的服务器。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[115,"服务器CPU","适用于业主原有及本次投标的服务器。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[116,"服务器HBA卡","适用于业主原有及本次投标的服务器。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[117,"服务器超级电容","适用于业主原有及本次投标的服务器。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[118,"服务器硬盘","8T，适用于业主原有及本次投标的服务器。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[119,"服务器内存条","16G，适用于业主原有及本次投标的服务器。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[120,"服务器主板","适用于业主原有及本次投标的服务器。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[121,"KVM交换机","8路输入，1路输出，支持分辨率: 1920×1440，切换方式:OSD 菜单,热键,自动扫描。",1,"台",null,"20天","/","瑞旭图奥"]
[122,"北斗授时","1U机架式，支持北斗与GPS，内置恒温晶振，守时<30us/24小时，具有1千兆口+5百兆口，本次投标设备应与业主原有收费系统无缝兼容。",1,"台",null,"20天","/","千星时频"]
[123,"IPSAN存储服务器","1.机架式4U，36盘位。\n2.控制器：双活动型热插拔控制器，双Active工作模式；64位多核处理器/4GB缓存(可扩展至64GB)",1,"台",null,"30天","/","海康威视"]
[124,"监控硬盘","6T,适用于业主原有及本次投标的IPSAN存储服务器。",1,"块",null,"20天","/","/"]
[125,"55寸LCD拼接屏","1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。\n2.LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到900cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。\n3.液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。\n4.液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。\n5.采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256 级增加到1024级，画面层次丰富、色彩。\n6.防浪涌抗干扰\n  （1）交流电源输入/输出端口：线对地抗脉冲干扰达到±2KV，线对线抗脉冲干扰达到±1KV；（2）视频输入/输出端口(BNC/SDI)：线对地抗脉冲干扰达到±2KV。\n7.拼接屏具有十级灰阶色度、亮度校正的功能，使各灰阶整墙一致性达到80%。\n8.拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。\n9.拼接屏具有R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。\n10.拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。\n11.液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。\n12.液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 \n13.液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。\n14.LCD显示单元可在-40 ~50℃环境中存储72.5小时。\n15.液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。\n17.液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30帧图像转成50/60帧输出,使图像更加流畅。\n18.LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能在外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。\n19.LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。",1,"块",null,"30天","含安装、调试","鑫绪影科技"]
[126,"55寸LCD拼接屏\n板卡","适用于业主原有及本次投标的55寸LCD拼接屏。",1,"个",null,"30天","含安装、调试","/"]
[127,"55寸LCD拼接屏\n电源卡","适用于业主原有及本次投标的56寸LCD拼接屏。"]
[128,"视频解码器","1.参数：支持H.264视频解码。\n2.支持1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF格式。\n3.提供HDMI、DVI、VGA和TV-OUT/AV接口。\n4.解码能力：支持16路1200W及以下分辨率同时实时解码。",1,"个",null,"30天","/","海康威视DS-6916UD"]
[129,"车道摄像机\n（枪机）","1.400万像素，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。\n2.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。\n3.支持3种智能资源模式切换：抓拍模式(默认)、比对模式、Smart事件模式。\n  （1）抓拍模式：（a)支持对人脸、人体、非机动车、机动车目标抓拍；（b)支持最多60个目标/帧检测；（c)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍；（d)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别；（e)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖 、发型、骑车类型、骑车人数属性识别；（f)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别。\n  （2）比对模式：（a)支持前端人脸比对；（b)支持最多10个人脸库的管理；（c)支持最多15万张人脸的导入；（d)支持合计人脸库的存储空间最大 3GB，单张人脸不超过300Kb；（e)支持不同人脸库不同时间布防；（f)支持黑名单比对成功报警输出；（g)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；（h)支持人脸快速比对多种比对方式设置。\n  （3）Smart事件模式：支持Smart事件。\n4.支持GB35114安全加密。\n5.宽动态：数字宽动态。\n6.防护等级：IP67。",1,"个",null,"20天","/","海康威视DS-2CD7A47EVWDV2-LZS"]
[130,"车道摄像机防水罩","1.铝合金材质，隐藏式出线。\n2.防护等级：IP66。\n3.参考尺寸：436*165*90cm。\n3.适用于作业主原有及本次投标的车道摄像机。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[131,"车道摄像机立杆","不锈钢材质、高2米，含底座并匹配车道摄像机安装。",1,"根",null,"10天","/","/"]
[132,"车道摄像机电源","适用于业主原有及本次投标的车道摄像机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[133,"三维万向节","铝合金中号（80*80*10mm），适用于业主原有及本次投标的车牌识别器。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[134,"万向节鸭嘴支架","铝合金中号（75*80*52mm）。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[135,"收费亭摄像机","1.具有400万像素CMOS传感器，半球式摄像机。\n2.最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。\n3.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测。\n4.支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配。\n5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同监控环境。\n6.采用高效阵列红外灯，使用寿命长。\n7.符合IP66防尘防水设计。\n8.可配合业主亭内拾音器使用。",1,"个",null,"20天","/","海康威视DS-2CD2346FWDV3-IS"]
[136,"亭内拾音器","1.收录司机与收费员对话清晰，室内外防水拾音器。\n2.拾音范围:70平方米。\n3.音频传输距高:200米。\n4.灵敏度:-43。\n5.信噪比:58dB。",1,"个",null,"15天","/","爱特思MC1001"]
[137,"球机","1.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪，支持切换为人脸抓拍模式，同时抓拍5张人脸。\n2.采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离可达150m，内置加热玻璃，有效除雾。\n3.支持最大2560x1440 @25 fps高清画面输出，支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间，支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白),0 Lux with IR，支持40倍光学变倍，16倍数字变倍。\n4.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码。\n5.支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加支持SVC自适应编码技术。\n6.具备云台功能，水平范围360°，垂直范围-15°~90°(自动翻转)。\n7.防护：IP66，防雷、防浪涌、防突波，符合G8/T17626.2/3/4/5/6四级标准。",1,"个",null,"25天","/","海康威视DS-2SK8C2ABCED-XYZ/VWS"]
[138,"防雷器","1.RJ45接口，内含电源、网络信号二路防护，可对网络摄像机进行一体化、多功能浪涌保护。\n2.传输速率：100Mbps。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[139,"球机电源","适用于业主原有及本次投标的球机。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[140,"监控弱电箱","500*400*180mm，不锈钢室外防水型。",1,"个",null,"15天","/","/"]
[141,"情报板\nLED显示单元","适用于业主原有可变信息情报板。",1,"块",null,"30天","/","/"]
[142,"情报板控制板","适用于业主原有可变信息情报板。",1,"块",null,"30天","/","/"]
[143,"情报板电源","5V 40A，适用于业主原有可变信息情报板。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[144,"桥面广播号角","室外防水型，100W。",1,"个",null,"30天","/","/"]
[145,"功放","匹配号角。",1,"个",null,"30天","/","/"]
[146,"收费站IP对讲主机","1.单方可视语音对讲系统，可保存语音通话记录，自带呼叫按钮，可对指定的设备进行一键呼叫。\n2.采用安卓嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作。\n*3.支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的IPC(监控摄像机)面面，任一画面可一键放大全屏画中面显示，便于全面掌握现场情况。\n4.支持系统自动校时功能。\n5.支持通过IE浏览器运程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。\n6.支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示。\n7.支持通话等待排队提示功能。\n*8.支持录音录像，可对通话过程录音录像，并可查询播放录制的文件。\n9.支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储。\n10.支持标准的SIP协议，可与V0IP网络电话互联互通。\n11.支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件。\n12.支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义，包括文字、数字及字母。\n13.分机支持喧呼报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警。\n14.兼容业主现有对讲系统。",1,"台",null,"30天","/","/"]
[147,"收费站IP对讲分机","1.可对指定设备进行一键呼叫。\n2.广播播放：可通过网络接收主机发起的文件或喊话广播。\n3.喧哗报警：分机处于持续喧哗并超过一定分贝时，可自动向主机报警。\n4.兼容业主现有对讲系统。",1,"台",null,"20天","/","/"]
[148,"地址盒","1.设备管理：管理系统内的对讲终端注册、设备状态监控。\n2.音视频代理：支持音视频代理功能，实现设备在跨网段跨路由环境下可视对讲、监听监视等功能。\n3.高级地址盒：支持设置高级地址盒，实现设备信息上传。\n4.备份还原：支持对本地数据库的备份和还原。\n5.NTP服务：支持与NTP服务器时间同步，并提供系统时间同步服务，实现系统内设备时间同步。\n6.配置管理：支持导入、导出、恢复本机配置。\n7.数据库管理：支持对本机数据库备份、还原、清空、重新创建。\n8.远程升级：支持远程在线升级软件。\n9.供电方式：电源适配器供电(DC14V/0.8A)。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[149,"脚踏报警开关","铸铝合金，自复位，可接入现有报警系统使用。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[150,"声光报警器","可接入现有报警系统使用。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[151,"核心交换机","1.交换容量5.98Tbps，包转发率222Mpps，24个千兆电口+4个千兆光口，其中combo口≥8  个，含2个光模块。\n2.支持多种连接故障快速检测功能。支持完善的以太OAM(IEEE802.3ah/802.1ag/ITUY.1731)和BFD功能。\n3.支持SmartLink和VRRP功能。",1,"台",null,"20天","含安装、调试","华三科技"]
[152,"小型交换机","1.端口数：配置8个10/100/1000Base-T以太网端口。\n2.包转发率：12Mpps。\n3.交换容量：16Gbps。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[153,"光纤收发器","单模单芯千兆光纤收发器。",1,"对",null,"10天","/","/"]
[154,"光模块","单模光纤模块，传输距离≤20km。",1,"个",null,"10天",null,"/"]
[155,"PDU机柜插座","8位铝壳加粗线,16A，4000W。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[156,"120AH蓄电池","12V，120AH阀控式密封免维护铅酸蓄电池。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[157,"65AH蓄电池","12V，65AH阀控式密封免维护铅酸蓄电池。",1,"个",null,"20天","/","/"]
[158,"保险丝","220V 6.3A。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[159,"8口光纤终端盒","1.材质:冷轧钢板。\n2.温度:-40°C~70°C。\n3.厚度:0.86MM。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[160,"24口光纤终端盒","1.材质:冷轧钢板。\n2.温度:-40°C~70°C。\n3.厚度:0.86MM。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[161,"电脑电源线","长度1.5米。",1,"根",null,"10天","/","/"]
[162,"HDMI线","长度3米。",1,"根",null,"10天","/","/"]
[163,"VGA线","长度3米。",1,"根",null,"10天","/","/"]
[164,"继电器1","IZX-22F/2Z，8脚，12V。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[165,"继电器2","HH52P(MY2NJ)，8脚，24V。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[166,"单相电源浪涌防护器","1.最大工作电压：385VAC。\n2.标称放电电流：20KA。\n3.最大放电电流：40KA。\n4.电压保护级别：≤1.8KV。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[167,"三相电源浪涌防护器","1.最大工作电压：385VAC。\n2.标称放电电流：20KA（8/20）。\n3.最大放电电流：40KA（8/20）。\n4.电压保护级别：≤2.2KV。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[168,"开关电源1","5V 3A，适用于自助缴费机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[169,"开关电源2","5V 70A。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[170,"开关电源3","12V 2.1A。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[171,"开关电源4","12V 16.7A，适用于自助缴费机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[172,"开关电源5","24V 4.5A，适用于自助缴费机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[173,"开关电源6","24V 15A，适用于栏杆机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[174,"电源适配器1","12V 5A，适用于自助缴费机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
[175,"电源适配器2","24V 2.5A，适用于自助缴费机。",1,"个",null,"10天","/","/"]
["注：投标单位若中选入库，无特殊情况外，合同期内所提供的所有备品配件单价原则上不得高于此次投标所报单价。"]