{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":8,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,21,0],[2,1,21,1],[2,3,21,3],[2,4,21,4],[2,5,21,5],[2,6,21,6],[2,7,21,7],[22,0,46,0],[22,1,46,1],[22,3,46,3],[22,4,46,4],[22,5,46,5],[22,6,46,6],[22,7,46,7],[48,0,60,0],[48,1,60,1],[48,3,60,3],[48,4,60,4],[48,5,60,5],[48,6,60,6],[48,7,60,7]]}
["芜湖外经广场监控系统设施设备采购需求一览表"]
["序号","名称","技术参数和规格型号","数量","单位","单价","合计价","备注"]
[1,"▲硬盘录像机","★1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准）",4,"台"]
[null,null,"2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入；（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"3、支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽384Mbps（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"4、可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"5、支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"6、可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz选项。 可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"7、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"★8、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"9、支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"10、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"★11、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大64路音频设备管理（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"12、可接入64路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"13、支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"14、安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS 1.2（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"★15、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"★/16、人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（以公安部检测报告为准）"]
[null,null,"采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%（以公安部检测报告为准）"]
[2,"解码器","采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。",2,"台"]
[null,null,"★1、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。）"]
[null,null,"支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）"]
[null,null,"设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。"]
[null,null,"支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）"]
[null,null,"支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）"]
[null,null,"支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）"]
[null,null,"支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）"]
[null,null,"可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）"]
[null,null,"可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。"]
[null,null,"可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）"]
[null,null,"支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）"]
[null,null,"支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）"]
[null,null,"可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）"]
[null,null,"支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）"]
[null,null,"可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）"]
[null,null,"支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）"]
[null,null,"支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）"]
[null,null,"可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。"]
[null,null,"支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）"]
[null,null,"音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）"]
[null,null,"2、显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）"]
[null,null,"显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）"]
[null,null,"3、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）"]
[null,null,"显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）"]
[3,"监控硬盘","监控专用8T盘",64,"块"]
[4,"交换机","安防核心三层万兆上行交换机安防交换机|机架|高带机量|海康互联统一管理",2,"台"]
[null,null,"• 提供48个千兆电口，4个万兆/千兆SFP光口"]
[null,null,"• IPC带机量：2M码流550路，4M码流450路"]
[null,null,"• 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议"]
[null,null,"• 支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口"]
[null,null,"• 支持IGMP侦听和GRMP"]
[null,null,"• 支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议"]
[null,null,"• 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping"]
[null,null,"• 支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式"]
[null,null,"• 支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证"]
[null,null,"• 支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP"]
[null,null,"• 支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ）"]
[null,null,"• 支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理"]